**寻全高速沿线驻地建筑内部维修项目询价采购文件**

**赣州交通控股集团有限公司**

**二O二一年十二月**

**第一章 询价公告**

**寻全高速沿线驻地建筑内部维修项目询价公告**

**一、询价条件**

江西省寻全高速公路有限责任公司拟对寻全公司机关、虎山所、寻乌所、原省界所等员工宿舍进行维修，解决房屋漏水、墙体发霉、吊顶脱落、台盆及支架坏损、房间门及卫生间坏损等问题，全面改善员工居住环境。资金来源为自有资金，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开询价。项目名称：寻全高速沿线驻地建筑内部维修项目。采购人为：赣州交通控股集团有限公司，合同签订人为：江西省寻全高速公路有限责任公司。

**二、采购内容及要求**

（一）项目地点：

1、寻全公司机关综合楼、安远征费所安远综合楼、交警综合楼、宿舍楼：赣州市安远县安远北收费站旁。

2、安远征费所综合楼、虎山路政综合楼：赣州市信丰县虎山乡虎山收费站旁。

3、寻乌征费所寻乌北综合楼、寻乌北路政综合楼：赣州市寻乌县澄江镇寻乌北收费站旁。

4、寻乌征费所寻乌综合楼：赣州市寻乌县罗珊乡原省界收费站旁

5、安远服务区北区综合楼：赣州市安远县新龙乡（寻全高速K76+000）

（二）采购内容：寻全高速沿线建筑内部维修（详见附件清单）：

（三）主要材料要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格及参数要求** | **备注** |
| 1 | 乳胶漆 | 哑光纯白色、无味、遮盖力好、附着力强、流平性好，具有极佳抗菌防霉性能、优良的耐水耐碱性能。用料必须达到国家环保标准，并出具材料检测报告。 |  |
| 2 | 腻子粉 | 白色、400目以上、耐碱耐水性好、刮涂无障碍。 |  |
| 3 | 防水涂料 | JS防水涂料、丙烯酸高分子成分、符合GB/T23445-2009标准、成膜性好、弹塑性、抗裂性，并出具材料检测报告。 |  |
| 4 | 地砖 | 30cm\*30cm，防滑、耐腐、耐磨性好。 |  |
| 5 | 墙砖 | 30cm\*30cm，耐脏、抗冻、抗腐蚀性强。 |  |
| 6 | 砂 | 中沙。 |  |
| 7 | 水泥 | 早强型32.5R水泥。 |  |
| 8 | 龙骨架 | 标准符合GB/T11981-2008，304不锈钢T型材质、厚1.2mm。 |  |
| 9 | 铝扣板 | 卫生间铝扣板：30cm\*30cm，厚0.8mm，不易变形、耐腐性强。平板灯：30cm\*30cm，18w。排气扇：30cm\*30cm，功率60w，排气量320m³/h，噪音40DB。余见图纸 |  |
| 10 | 水箱 | 规格：365mm\*380mm\*110mm，使用PP新料材质，排水量3L/6L。 |  |
| 11 | 蹲便器 | 陶瓷材质，规格：435cm\*535cm，防滑性好。 |  |
| 12 | 小便器 | 陶瓷材质，规格：680cm\*340cm。 |  |
| 13 | 洗手台支架 | 304不锈钢材质，框架规格：53cm\*77cm\*12cm。 |  |
| 14 | 房间门 | 尺寸：80cm\*199cm，免漆多层板实木材质，不锈钢门锁及合页。 |  |
| 15 | 卫生间门 | 尺寸：75cm\*195cm，采用1.2mm厚铝合金材质配钢化玻璃。 |  |
| 16 | 冷水管 | PPR热熔水管，耐腐抗老化性强。 |  |
| 17 | 排水管 | PVC110水管，耐腐抗老化性强。 |  |

（四）施工要求：

1、室内粉刷施工要求：①对发霉墙面进行除霉，铲除起皮脱粉的墙面②整体墙面涂刷界面剂-刮腻子2道-打磨-刷漆1底2面，涂料要求：底漆为抗碱封闭底漆、面漆为三合一净味漆③完工后打扫干净，清运施工垃圾。

2、卫生间补漏施工要求：①打掉地面及部分墙面瓷砖②打掉的渣土用编织袋打包清运③找出漏水的地方，接下来进行堵漏处理④把这个区域的防水做好⑤贴回瓷砖（跟原卫生间一致或接近的颜色），更换蹲便器⑥完工后打扫干净，清运施工垃圾。

3、更换卫生间吊顶施工要求：①拆除原吊顶及垃圾外运②更换主副龙骨及螺纹丝杆③安装铝扣板④更换平板灯及排气扇安装，并对电路进行整理。

4、更换水箱及蹲便器施工要求：①拆除原来的冲水阀及蹲便器②对打除瓷砖位置要做防水处理③安装水箱④安装蹲便器⑤贴回瓷砖（跟原卫生间一致或接近的颜色）。

5、更换洗手台支架施工要求：①将原支架拆除清理，拆除时需保护好洗手台以免破坏②安装支架，如损坏洗脸台或洗脸盆需换新。

6、更换卫生间门施工要求：①到现场精确测量②拆除原卫生间门，拆除时如有损坏墙面需进行修复③安装新的卫生间门。

7、更换房间门施工要求：①到现场精确测量②拆除原房间门，拆除时如有损坏墙面需进行修复③安装新的房间门。

8、更换纱窗施工要求：①到现场精确测量②订制和原铝合金窗一样材质的纱窗并更换。

9、更换小便池施工要求：①拆除原来的小便器②更换小便池③拆除时如有损坏墙面需进行修复。

10、更换宿舍冷水管施工要求：①寻找冷水水源，用PPR水管接通②安装时破坏的墙面及吊顶需进行修复。

11、更换宿舍楼雨水排水管施工要求：①拆除原排水管②更换全新PVC水管③高空作业设备自备。

（五）工期要求：

签订施工合同后45天完成施工。

（六）其它事项：

1、请意向报价人自行至现场进行勘查。请报价人务必对项目现场和周围环境进行仔细认真的查勘，未开展现场勘察和未提出疑义的报价人将被视为已勘察，视为认同项目公告所有内容。

2、员工宿舍现有员工正常居住，寻乌征费所、安远征费所大部分为三班倒的收费人员。维修时需要对接制定施工措施、分批组织实施，施工过程中要保护好宿舍及员工财物、不得影响员工休息，施工完成后需及时将宿舍及员工财物恢复原样。

3、承包人应按照安全文明施工要求在施工现场设立安全防护措施，配备施工员、安全员，加强施工人员安全教育，切实做到安全生产、文明施工。在施工场地内及其毗邻地带造成发包人、员工或第三者人员伤亡和财产损失，由施工承包人负责赔偿。

4、本工程包工包料，由施工承包人采购设备和材料，所用材料必须符合国家质量验收标准，其规格、技术指标、质量等级符合本公告要求。施工所需材料均需承办单位验收合格后方可使用，未经验收直接使用的，承办单位可视为不合格材料不予验收结算。施工过程中，承包人要接受承办单位的质量检查，确保工程施工质量达到建筑、装修相关行业标准。若质量验收不能达到合格，必须返工，所造成的损失由施工承包人承担。

**三、本次询价的控制价上限及要求**

**控制价上限：95万元。**报价人的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被采购人拒绝。

报价包含实施和完成项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、咨询、交通、管理、保险、税费、利润等所有费用，采购人不再另行支付其他费用。

**四、投标保证金**

该项目投标保证金为人民币壹万捌仟元整(￥18000元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金形式或银函保函的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给采购人，逾期不予受理。

询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，采购单位有权拒绝其报价文件。

询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，由采购人核验并收取第二轮报价后确定的第一候选人的保证金，其余报价单位的保证金当场退还（如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求）。中选单位的询价保证金在合同签订后一次性退还。

**五、费用的支付**

（一）费用支付：

工程完工且验收合格后支付总工程款的97％，质保期满一年且验收合格后支付3％余款。

1. 履约担保：

1、在公示结束后14天内成交人应向采购人提交履约担保并签订合同，履约担保金额为10% 签约合同价。

2、履约担保的形式：保函或现金保证金。

若采用银行保函，出具履约保证金的银行级别：中标人所在地的国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上级别。

若采用财务公司保函，财务公司应属于中国银行保险监管委员会批准的国有财务公司且经招标人认可。

若采用现金，中标人应从其基本账户以转账或电汇形式一次性转入招标人指定的银行账户内（退还时不计利息）。

履约保证金的金额：签约合同价的10%。

3、成交人不能按要求提交履约担保的，采购人可取消其成交资格。

1. 采购人在项目实施完成合同工程量并经业主验收合格后28天内将履约担保退还成交人。

5、履约担保采用公路工程标准施工招标文件（2018版本）履约担保的格式。

**六、报价人资格要求**

1 资质要求：具备独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证，具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

2 业绩要求：近一年内（合同签订时间为2020年12月1日至2021年12月1日）至少完成1个类似项目（每个项目合同金额不少于75万元）。

**七、报价文件组成**

请各报价人派专人携带身份证原件及报价文件，参加本次询价活动，报价文件包括：

（1）法人代表（持法人代表相关证明复印件）或其委托代理人（持授权书原件）；

（2）经办人身份证复印件；

（3）报价函；

（4）信誉承诺表；

（5）单位营业执照复印件；

（6）资质证书复印件；

（7）安全生产许可证复印件及询价文件要求的其它文件；

**以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册（一式两份）、不得活页，并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。**

**八、公告媒介、采购文件获取时间及方式：**有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅采购公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价采购文件。

**九、报价文件的密封和标识**

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。

**十、报价文件的递交及相关事宜：**

报价文件的递交截止时间：2021年12月29日9：30，递交地址：赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口旁赣州交通控股集团有限公司9楼会议室。采购人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

**十一、报价文件的开启程序**

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量；

2、报价人代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等，结束后报价人及采购小组签字确认。

**十二、公示**

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

**十三、联系方式**

采购人名称：赣州交通控股集团有限公司

采购人地址：江西省赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧（赣州交通控股集团有限公司）

联系人：温女士

电 话：0797-8289692

**十三、监督部门及联系方式**

监督部门：赣州交通控股集团有限公司风控审计部、纪检监察室

地 址：江西省赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧（赣州交通控股集团有限公司）

电 话：0797-8289879、0797-8282685

邮政编码：341000

赣州交通控股集团有限公司

2021年12月24日

附件：

**一、图纸**

详见另册。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

1. **清单**

详见附件（报价函格式内）。

**第二章 评审办法**

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价法。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）、业绩（如有）等资格条件符合报价文件规定；

7、信誉符合报价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：采购人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《最终报价函》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表、单位负责人或委托代理人签字生效，第二轮报价为最终报价，询价小组按第二轮报价由低到高的顺序推荐候选人。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，询价小组将采用逐个谈判的方式确定第一候选人。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。

（三）评审结果

1、询价/谈判小组（由采购人相关部门代表组成，成员不少于3人）按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

**第三章 报价文件格式**

**授权委托书**

本人 （姓名） 系 （报价人名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 2021年 月 日至2021年 月 日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件，并加盖公章。

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年 月 日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加采购行为，只需附其身份证复印件、法人代表相关证明等复印件并加盖公章。

**报 价 函**

**致：赣州交通控股集团有限公司**

经研究，我方同意《寻全高速沿线驻地建筑内部维修项目工程询价采购文件》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） （¥ 元），完成贵公司规定的所有工作内容。

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

### 注：1、报价包含实施和完成项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、咨询、交通、管理、保险、税费、利润等所有费用。2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时采购人有权否决报价人的报价文件。3、本工程量清单中所列工程量数量是估算的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付按实际完成的工程量，以本工程量清单的单价按最终报价下浮比例下浮后计算支付金额。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 | | | | | | | |
| 工程名称：江西省寻全高速公路有限责任公司各驻地、收费站房屋建筑渗漏水维修处治工程 | | | | | |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
|  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |
|  |  | **安远管理中心交警宿舍楼** |  |  |  |  |  |
| 1 | 011406001002 | 内墙抹灰面油漆 | 1、清扫基层，一直铲到水泥层  2、再用白水泥和801胶水搅拌一起作打底作用  3、填补腻子,局部刮腻子,磨平  4、第一遍满刮腻子,磨平  5、第二遍满刮腻子,磨平  6、涂刷封固底漆  7、涂刷第一遍涂料  8、复补腻子,磨平  9、涂刷第二遍涂料 | m2 | 76.000 |  |  |
| 2 | 011407002006 | 天棚面乳胶漆 | 天棚面乳胶漆  清理原天棚乳胶漆  满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 19.000 |  |  |
| 3 | 011204003002 | 块料墙面 | 瓷砖墙面  1、清理基层，一直看到铲到水  泥层  2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛  3、6厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结  合层  4、3厚胶黏剂贴内墙5厚瓷砖（295\*295高1800  ）稀白水泥浆檫缝 | m2 | 9.000 |  |  |
|  |  | **安远服务区北区综合楼** |  |  |  |  |  |
| 4 | 011302001002 | 更换铝合金吊顶 | 拆除原旧金属吊顶更换  1、铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定  2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤  600（750）  3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距  ≤1200（1500）  4、10号镀锌低碳钢丝（或%%c8钢筋）吊杆，双向  中距≤1200（1500）,吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定  5、现浇钢筋混凝土板底预留%%c10钢筋吊环（勾），  双向中距≤1200（1500） | m2 | 10.000 |  |  |
| 5 | 011102003003 | 块料楼地面 | 卫生间300\*300防滑地砖（含铲除原块料地面）  1、8～10厚铺地砖地面，干水泥擦缝  2、刷素水泥浆一道  3、20厚1:2水泥砂浆结合层  4、刷素水泥浆一道  5、30～50（最高处）C20细石混凝土从门口处向有地漏方向泛水，  最低处≥30厚  6、1.5厚聚合物水泥基防水涂料，四周翻起300高  7、15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 34.300 |  |  |
| 6 | 011612001012 | 管道拆除 | 管道拆除更换成DN75塑料管 | m | 3.600 |  |  |
| 7 | 011612002001 | 原蹲便器拆除 | 原蹲便器拆除 | 个 | 1.000 |  |  |
| 8 | 011505001001 | 蹲便器 | 成品采购蹲便器  含安装 | 个 | 1.000 |  |  |
| 9 | 011505007001 | 屋顶连接缝修整 | 屋顶连接缝修整 | m | 108.600 |  |  |
|  |  | **寻乌征费所省界综合楼** |  |  |  |  |  |
| 10 | 011406001005 | 内墙抹灰面油漆 | 1、清扫基层，一直铲到水泥层  2、再用白水泥和801胶水搅拌一起作打底作用  3、填补腻子,局部刮腻子,磨平  4、第一遍满刮腻子,磨平  5、第二遍满刮腻子,磨平  6、涂刷封固底漆  7、涂刷第一遍涂料  8、复补腻子,磨平  9、涂刷第二遍涂料 | m2 | 323.900 |  |  |
| 11 | 011407002001 | 天棚面乳胶漆 | 天棚面乳胶漆  清理原天棚乳胶漆  满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 150.000 |  |  |
| 12 | 011204003003 | 块料墙面 | 瓷砖墙面  1、清理基层，一直看到铲到水  泥层  2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛  3、6厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结  合层  4、3厚胶黏剂贴内墙5厚瓷砖（295\*295高1800  ）稀白水泥浆檫缝 | m2 | 4.100 |  |  |
| 13 | 011102003011 | 块料楼地面 | 卫生间300\*300防滑地砖（含铲除原块料地面）  1、8～10厚铺地砖地面，干水泥擦缝  2、刷素水泥浆一道  3、20厚1:2水泥砂浆结合层  4、刷素水泥浆一道  5、30～50（最高处）C20细石混凝土从门口处向有地漏方向泛水，  最低处≥30厚  6、1.5厚聚合物水泥基防水涂料，四周翻起300高  7、15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 48.000 |  |  |
| 14 | 010808007001 | 成品防腐木门套 | 定购成品防腐木门套含安装 | m | 3.400 |  |  |
| 15 | 011406001006 | 真石漆墙面 | 1、遇原墙面空壳、松动、剥落、粉化等部位采用铲除方法  ，清除后用混合剂喷湿，用107胶水泥粉平  2、原200厚KP1型烧结页岩多孔砖  3、5厚界面砂浆  4、30厚玻化微珠保温砂浆（ρ=300）  5、20厚水泥砂浆  6、封底涂料一遍  7、喷以丙烯酸乳液为粘结剂，含细石英砂为骨料的中涂层  8、真石罩面涂料二遍 | m2 | 93.000 |  |  |
|  |  | **安远征费所虎山综合楼** |  |  |  |  |  |
| 16 | 011302001009 | 石膏板吊顶 | 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面  吊顶天棚 胶合板基层 9mm  木基层板 防火涂料二遍  石膏板 安在U形 轻钢龙骨上 | m2 | 35.000 |  |  |
| 17 | 011204003004 | 块料墙面 | 瓷砖墙面  1、清理基层，一直看到铲到水  泥层  2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛  3、6厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结  合层  4、3厚胶黏剂贴内墙5厚瓷砖（295\*295高1800  ）稀白水泥浆檫缝 | m2 | 36.900 |  |  |
| 18 | 011204003009 | 卫生间块料墙面 | 卫生间块料墙面  1、清理基层，一直看到铲到水  泥层  2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛  3、6厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结  合层  4、1.2厚JS-11防水涂料  5、3厚胶黏剂贴内墙5厚瓷砖（295\*295高1800  ）稀白水泥浆檫缝 | m2 | 16.000 |  |  |
| 19 | 011406001007 | 内墙抹灰面油漆 | 1、清扫基层，一直铲到水泥层  2、再用白水泥和801胶水搅拌一起作打底作用  3、填补腻子,局部刮腻子,磨平  4、第一遍满刮腻子,磨平  5、第二遍满刮腻子,磨平  6、涂刷封固底漆  7、涂刷第一遍涂料  8、复补腻子,磨平  9、涂刷第二遍涂料 | m2 | 161.000 |  |  |
| 20 | 011407002002 | 天棚面乳胶漆 | 天棚面乳胶漆  清理原天棚乳胶漆  满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 19.260 |  |  |
| 21 | 011102003005 | 块料楼地面 | 卫生间300\*300防滑地砖（含铲除原块料地面）  1、8～10厚铺地砖地面，干水泥擦缝  2、刷素水泥浆一道  3、20厚1:2水泥砂浆结合层  4、刷素水泥浆一道  5、30～50（最高处）C20细石混凝土从门口处向有地漏方向泛水，  最低处≥30厚  6、1.5厚聚合物水泥基防水涂料，四周翻起300高  7、15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 22.060 |  |  |
| 22 | 011406001008 | 真石漆墙面 | 1、遇原墙面空壳、松动、剥落、粉化等部位采用铲除方法  ，清除后用混合剂喷湿，用107胶水泥粉平  2、原200厚KP1型烧结页岩多孔砖  3、5厚界面砂浆  4、30厚玻化微珠保温砂浆（ρ=300）  5、20厚水泥砂浆  6、封底涂料一遍  7、喷以丙烯酸乳液为粘结剂，含细石英砂为骨料的中涂层  8、真石罩面涂料二遍 | m2 | 100.000 |  |  |
| 23 | 011612001002 | 管道拆除 | 管道拆除更换成DN75塑料管 | m | 3.600 |  |  |
| 24 | 011612001008 | 管道拆除 | 管道拆除更换成DN100塑料管 | m | 15.600 |  |  |
| 25 | 011505009004 | 冲水水箱 | 先拆除原有水箱，成品购买及安装 | 个 | 2.000 |  |  |
| 26 | 011501015002 | 镜子 | 成品采购安装0.92\*2m | 个 | 2.000 |  |  |
| 27 | 011505001010 | 蹲便器 | 拆除原蹲便器；成品采购蹲便器  含安装 | 个 | 2.000 |  |  |
| 28 | 011505006005 | 毛巾杆(架) | 毛巾杆(架)成品购买及安装 | 套 | 2.000 |  |  |
| 29 | 011505006006 | 淋浴设备 | 成品购买及安装 | 套 | 2.000 |  |  |
|  |  | **安远管理中心机关综合楼** |  |  |  |  |  |
| 30 | 011406001009 | 内墙抹灰面油漆 | 1、清扫基层，一直铲到水泥层  2、再用白水泥和801胶水搅拌一起作打底作用  3、填补腻子,局部刮腻子,磨平  4、第一遍满刮腻子,磨平  5、第二遍满刮腻子,磨平  6、涂刷封固底漆  7、涂刷第一遍涂料  8、复补腻子,磨平  9、涂刷第二遍涂料 | m2 | 675.770 |  |  |
| 31 | 011407002003 | 天棚面乳胶漆 | 天棚面乳胶漆  清理原天棚乳胶漆  满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 236.430 |  |  |
| 32 | 011102003006 | 块料楼地面 | 卫生间300\*300防滑地砖（含铲除原块料地面）  1、8～10厚铺地砖地面，干水泥擦缝  2、刷素水泥浆一道  3、20厚1:2水泥砂浆结合层  4、刷素水泥浆一道  5、30～50（最高处）C20细石混凝土从门口处向有地漏方向泛水，  最低处≥30厚  6、1.5厚聚合物水泥基防水涂料，四周翻起300高  7、15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 165.300 |  |  |
| 33 | 011204003005 | 块料墙面 | 瓷砖墙面  1、清理基层，一直看到铲到水  泥层  2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛  3、6厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结  合层  4、3厚胶黏剂贴内墙5厚瓷砖（295\*295高1800  ）稀白水泥浆檫缝 | m2 | 310.000 |  |  |
| 34 | 011204003008 | 卫生间块料墙面 | 卫生间块料墙面  1、清理基层，一直看到铲到水  泥层  2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛  3、6厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结  合层  4、1.2厚JS-11防水涂料  5、3厚胶黏剂贴内墙5厚瓷砖（295\*295高1800  ）稀白水泥浆檫缝 | m2 | 180.000 |  |  |
| 35 | 011302001004 | 更换铝镁合金吊顶 | 拆除原旧金属吊顶更换  1、铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定  2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤  600（750）  3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距  ≤1200（1500）  4、10号镀锌低碳钢丝（或%%c8钢筋）吊杆，双向  中距≤1200（1500）,吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定  5、现浇钢筋混凝土板底预留%%c10钢筋吊环（勾），  双向中距≤1200（1500） | m2 | 174.000 |  |  |
| 36 | 011302001005 | 更换铝合金吊顶 | 拆除原旧金属吊顶更换  1、铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定  2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤  600（750）  3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距  ≤1200（1500）  4、10号镀锌低碳钢丝（或%%c8钢筋）吊杆，双向  中距≤1200（1500）,吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定  5、现浇钢筋混凝土板底预留%%c10钢筋吊环（勾），  双向中距≤1200（1500） | m2 | 25.000 |  |  |
| 37 | 011406001010 | 真石漆墙面 | 1、遇原墙面空壳、松动、剥落、粉化等部位采用铲除方法  ，清除后用混合剂喷湿，用107胶水泥粉平  2、原200厚KP1型烧结页岩多孔砖  3、5厚界面砂浆  4、30厚玻化微珠保温砂浆（ρ=300）  5、20厚水泥砂浆  6、封底涂料一遍  7、喷以丙烯酸乳液为粘结剂，含细石英砂为骨料的中涂层  8、真石罩面涂料二遍 | m2 | 120.000 |  |  |
| 38 | 010902001002 | 重做平屋面防水 | 原破损屋面防水拆除更换  1、40厚C20细石混凝土（内配a6钢筋，双向中距150，钢筋网片  绑扎），4mx4m设分隔缝，沥青防水油膏灌缝  2、10厚低标号砂浆隔离层  3、4厚高聚物改性沥青防水卷材一道（高层建筑、重要建筑二道）  4、基础处理剂(冷底子油一道)  5、20厚1:3水泥砂浆找平层  6、40厚挤塑聚苯板保温层(屋面ρ。=32)（屋面檐口四周向内侧  500范围用60厚玻化微珠保温浆料防火分隔，振捣密实，表面抹光）  7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层  8、清理现有破坏的屋面构造层至建筑钢筋混凝土屋面，清洗干净 | m2 | 890.000 |  |  |
| 39 | 030412001001 | 射灯安装 | 吸顶式射灯安装 | 套 | 11.000 |  |  |
| 40 | 011501001001 | 餐厅不锈钢洗涤池 | 不锈钢洗涤池尺寸3.9\*0.6\*0.85米  3.5\*0.6\*0.85米，成品采购安装 | 个 | 2.000 |  |  |
| 41 | 011505006001 | 毛巾杆(架) | 毛巾杆(架)成品购买及安装 | 套 | 10.000 |  |  |
| 42 | 011505006002 | 淋浴设备 | 成品购买及安装 | 套 | 10.000 |  |  |
| 43 | 011505009001 | 冲水水箱 | 先拆除原有水箱，成品购买及安装 | 个 | 10.000 |  |  |
| 44 | 011505008001 | 不锈钢放碗柜 | 304不锈钢；带门；成品购买 | 个 | 96.000 |  |  |
| 45 | 011612001003 | 管道拆除 | DN25管道拆除更换 | m | 60.000 |  |  |
| 46 | 011612001013 | 管道拆除 | DN100管道拆除更换 | m | 69.000 |  |  |
| 47 | 011612001009 | 管道拆除 | 管道拆除更换成DN75塑料管 | m | 21.600 |  |  |
| 48 | 011612001014 | 卫生间更换PPR热水管 | 卫生间更换DN20 PPR热水管 | m | 36.000 |  |  |
| 49 | 011505001004 | 蹲便器 | 拆除原蹲便器；成品采购蹲便器  含安装 | 个 | 21.000 |  |  |
| 50 | 011501006001 | 男卫小便器 | 拆除原小便器；成品采购带智能感应冲水小便器  含安装 | 个 | 7.000 |  |  |
| 51 | 011505001005 | 洗手盆 | 拆除原洗手盆；成品购买大理石洗手盆及安装 | 个 | 12.000 |  |  |
| 52 | 011501015001 | 镜子 | 成品采购安装0.92\*2m | 个 | 4.000 |  |  |
| 53 | 011501015001 | 镜子 | 成品采购安装0.92\*1m | 个 | 10.000 |  |  |
| 54 | 010802003001 | 厨房操作间人工搬运机器费用 | 厨房操作间及其他所有房间人工搬运家具费  包含拆除后安装回 | 项 | 1.000 |  |  |
| 55 | 011302001008 | 拆装卫生间吊顶人工费 | 拆装卫生间吊顶人工费  因管道线路需拆除更换；须将原来吊顶拆除后施工；待施工完成后重新安装 | 间 | 10.000 |  |  |
| 56 | 030408001001 | 厨房及备餐间电缆加大 | YJV-3\*35+1\*16动力电缆线 | m | 100.000 |  |  |
| 57 | 040205016001 | 操作间电线改安装 | DN32塑料套管安装照明线路 | m | 50.000 |  |  |
| 58 | 010802001002 | 铝合金门 | 拆除原有门  铝合金门800\*2100成品安装 | 樘 | 2.000 |  |  |
| 59 | 010802002001 | 移动热水器 | 因施工须将原有25顿水箱1个；安能热水器及带膨胀螺栓的遮雨棚一套，从楼顶先拆除至一楼保管，待防水施工后重新安装 | 项 | 1.000 |  |  |
| 60 | 011408001002 | 墙纸裱糊 | 成品墙纸裱糊 | m2 | 273.300 |  |  |
| 61 | 011104003001 | 金钢板地面 | 地面铺贴金钢板 | m2 | 85.000 |  |  |
| 62 | 011502004001 | 石膏装饰线 | 先拆除；后安装 | m | 85.000 |  |  |
| 63 | 011405001001 | 金属面油漆 | 露台钢架楼梯刷氟碳漆 | m2 | 36.000 |  |  |
|  |  | **安远管理中心交警综合楼** |  |  |  |  |  |
| 64 | 011406001011 | 内墙抹灰面油漆 | 1、清扫基层，一直铲到水泥层  2、再用白水泥和801胶水搅拌一起作打底作用  3、填补腻子,局部刮腻子,磨平  4、第一遍满刮腻子,磨平  5、第二遍满刮腻子,磨平  6、涂刷封固底漆  7、涂刷第一遍涂料  8、复补腻子,磨平  9、涂刷第二遍涂料 | m2 | 79.000 |  |  |
| 65 | 011407002007 | 天棚面乳胶漆 | 天棚面乳胶漆  清理原天棚乳胶漆  满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 35.000 |  |  |
|  |  | **安远北收费站** |  |  |  |  |  |
| 66 | 010901001003 | 拆除瓦屋面 | 拆除瓦屋面  由于屋面须从新浇筑混凝土，暂拆除原瓦屋面，应尽量保证瓦片完整性；再从新安装 | m2 | 620.000 |  |  |
| 67 | 010901001004 | 瓦屋面 | 陶瓷瓦屋面铺装 | m2 | 310.000 |  |  |
| 68 | 011502008002 | 滴水线 | 滴水线 | m | 11.290 |  |  |
| 69 | 010505010002 | 其他板 | 收费站坡屋面C25砼浇筑去斜率 | m3 | 17.000 |  |  |
| 70 | 010804004001 | 安全防护及高空作业费 | 安全防护及高空作业费  包含防护安装及拆除；现场安全指导员及高空作业车台班费用  施工人员高空作业费 | 项 | 1.000 |  |  |
|  |  | 安远征费所安远北综合楼 |  |  |  |  |  |
| 71 | 011406001012 | 内墙抹灰面油漆 | 1、清扫基层，一直铲到水泥层  2、再用白水泥和801胶水搅拌一起作打底作用  3、填补腻子,局部刮腻子,磨平  4、第一遍满刮腻子,磨平  5、第二遍满刮腻子,磨平  6、涂刷封固底漆  7、涂刷第一遍涂料  8、复补腻子,磨平  9、涂刷第二遍涂料 | m2 | 110.000 |  |  |
| 72 | 011407002004 | 天棚面乳胶漆 | 天棚面乳胶漆  清理原天棚乳胶漆  满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 20.000 |  |  |
| 73 | 011204003014 | 块料墙面 | 瓷砖墙面  1、清理基层，一直看到铲到水  泥层  2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛  3、6厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结  合层  4、3厚胶黏剂贴内墙5厚瓷砖（295\*295高1800  ）稀白水泥浆檫缝 | m2 | 14.000 |  |  |
| 74 | 011102003009 | 块料楼地面 | 卫生间300\*300防滑地砖（含铲除原块料地面）  1、8～10厚铺地砖地面，干水泥擦缝  2、刷素水泥浆一道  3、20厚1:2水泥砂浆结合层  4、刷素水泥浆一道  5、30～50（最高处）C20细石混凝土从门口处向有地漏方向泛水，  最低处≥30厚  6、1.5厚聚合物水泥基防水涂料，四周翻起300高  7、15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 20.000 |  |  |
| 75 | 010902001005 | 重做平屋面防水 | 原破损屋面防水拆除更换  1、40厚C20细石混凝土（内配a6钢筋，双向中距150，钢筋网片  绑扎），4mx4m设分隔缝，沥青防水油膏灌缝  2、10厚低标号砂浆隔离层  3、4厚高聚物改性沥青防水卷材一道（高层建筑、重要建筑二道）  4、基础处理剂(冷底子油一道)  5、20厚1:3水泥砂浆找平层  6、40厚挤塑聚苯板保温层(屋面ρ。=32)（屋面檐口四周向内侧  500范围用60厚玻化微珠保温浆料防火分隔，振捣密实，表面抹光）  7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层  8、清理现有破坏的屋面构造层至建筑钢筋混凝土屋面，清洗干净 | m2 | 14.060 |  |  |
| 76 | 011406001019 | 外墙抹灰面油漆 | 外墙抹灰面油漆  拆除原有抹灰面油漆  、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 100.000 |  |  |
|  |  | **虎山收费站路政综合楼** |  |  |  |  |  |
| 77 | 011406001020 | 外墙抹灰面油漆 | 外墙抹灰面油漆  拆除原有抹灰面油漆  、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 133.000 |  |  |
| 78 | 011406001015 | 内墙抹灰面油漆 | 1、清扫基层，一直铲到水泥层  2、再用白水泥和801胶水搅拌一起作打底作用  3、填补腻子,局部刮腻子,磨平  4、第一遍满刮腻子,磨平  5、第二遍满刮腻子,磨平  6、涂刷封固底漆  7、涂刷第一遍涂料  8、复补腻子,磨平  9、涂刷第二遍涂料 | m2 | 87.000 |  |  |
| 79 | 011407002008 | 天棚面乳胶漆 | 天棚面乳胶漆  清理原天棚乳胶漆  满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 61.000 |  |  |
| 80 | 011204003010 | 卫生间块料墙面 | 卫生间块料墙面  1、清理基层，一直看到铲到水  泥层  2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛  3、6厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结  合层  4、1.2厚JS-11防水涂料  5、3厚胶黏剂贴内墙5厚瓷砖（295\*295高1800  ）稀白水泥浆檫缝 | m2 | 213.000 |  |  |
| 81 | 011102003010 | 块料楼地面 | 卫生间300\*300防滑地砖（含铲除原块料地面）  1、8～10厚铺地砖地面，干水泥擦缝  2、刷素水泥浆一道  3、20厚1:2水泥砂浆结合层  4、刷素水泥浆一道  5、30～50（最高处）C20细石混凝土从门口处向有地漏方向泛水，  最低处≥30厚  6、1.5厚聚合物水泥基防水涂料，四周翻起300高  7、15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 36.000 |  |  |
| 82 | 011302002001 | 雨棚加防水胶 | 雨棚加防水胶；天沟打防水胶 | m2 | 8.940 |  |  |
| 83 | 011505001008 | 蹲便器 | 拆除原蹲便器；成品采购蹲便器  含安装 | 个 | 12.000 |  |  |
| 84 | 011505009002 | 冲水水箱 | 先拆除原有水箱，成品购买及安装 | 个 | 12.000 |  |  |
| 85 | 011505006007 | 毛巾杆(架) | 毛巾杆(架)由于施工需要，先拆除施工完成后重新安装回原位置 | 套 | 12.000 |  |  |
| 86 | 011501015003 | 镜子 | 成品采购安装0.92\*2m | 个 | 12.000 |  |  |
| 87 | 011505006011 | 淋浴设备 | 成品购买及安装 | 套 | 12.000 |  |  |
| 88 | 011505001011 | 洗手盆 | 洗手盆由于施工需要，先拆除施工完成后重新安装回原位置 | 个 | 12.000 |  |  |
| 89 | 010802001003 | 办公室门 | 900\*2000办公室塑钢门 | 樘 | 2.000 |  |  |
| 90 | 011612001019 | 管道拆除 | DN100管道拆除更换 | m | 48.000 |  |  |
| 91 | 011302001010 | 拆装卫生间吊顶人工费 | 拆装卫生间吊顶人工费  因管道线路需拆除更换；须将原来吊顶拆除后施工；待施工完成后重新安装 | 间 | 36.000 |  |  |
| 92 | 011612001021 | 卫生间更换PPR热水管 | 卫生间更换DN20 PPR热水管 | m | 48.000 |  |  |
|  |  | **寻乌北收费站路政综合楼** |  |  |  |  |  |
| 93 | 011406001016 | 内墙抹灰面油漆 | 1、清扫基层，一直铲到水泥层  2、再用白水泥和801胶水搅拌一起作打底作用  3、填补腻子,局部刮腻子,磨平  4、第一遍满刮腻子,磨平  5、第二遍满刮腻子,磨平  6、涂刷封固底漆  7、涂刷第一遍涂料  8、复补腻子,磨平  9、涂刷第二遍涂料 | m2 | 34.000 |  |  |
| 94 | 011102003007 | 块料楼地面 | 卫生间300\*300防滑地砖（含铲除原块料地面）  1、8～10厚铺地砖地面，干水泥擦缝  2、刷素水泥浆一道  3、20厚1:2水泥砂浆结合层  4、刷素水泥浆一道  5、30～50（最高处）C20细石混凝土从门口处向有地漏方向泛水，  最低处≥30厚  6、1.5厚聚合物水泥基防水涂料，四周翻起300高  7、15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 36.000 |  |  |
| 95 | 011204003013 | 卫生间块料墙面 | 卫生间块料墙面  1、清理基层，一直看到铲到水  泥层  2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛  3、6厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结  合层  4、1.2厚JS-11防水涂料  5、3厚胶黏剂贴内墙5厚瓷砖（295\*295高1800  ）稀白水泥浆檫缝 | m2 | 214.000 |  |  |
| 96 | 011505001006 | 蹲便器 | 拆除原蹲便器；成品采购蹲便器  含安装 | 个 | 12.000 |  |  |
| 97 | 011505006012 | 毛巾杆(架) | 毛巾杆(架)由于施工需要，先拆除施工完成后重新安装回原位置 | 套 | 12.000 |  |  |
| 98 | 011505009003 | 冲水水箱 | 先拆除原有水箱，成品购买及安装 | 个 | 12.000 |  |  |
| 99 | 011505006004 | 淋浴设备 | 成品购买及安装 | 套 | 12.000 |  |  |
| 100 | 011505001011 | 洗手盆 | 洗手盆由于施工需要，先拆除施工完成后重新安装回原位置 | 个 | 12.000 |  |  |
| 101 | 011501015004 | 镜子 | 成品采购安装0.92\*2m | 个 | 12.000 |  |  |
| 102 | 011612001010 | 管道拆除 | DN100管道拆除更换 | m | 72.000 |  |  |
| 103 | 011612001022 | 卫生间更换PPR热水管 | 卫生间更换DN20 PPR热水管 | m | 48.000 |  |  |
| 104 | 011302001011 | 拆装卫生间吊顶人工费 | 拆装卫生间吊顶人工费  因管道线路需拆除更换；须将原来吊顶拆除后施工；待施工完成后重新安装 | 间 | 48.000 |  |  |
|  |  | **寻乌征费所寻乌北综合楼** |  |  |  |  |  |
| 105 | 011302001007 | 更换铝镁合金吊顶 | 拆除原旧金属吊顶更换  1、铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定  2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤  600（750）  3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距  ≤1200（1500）  4、10号镀锌低碳钢丝（或%%c8钢筋）吊杆，双向  中距≤1200（1500）,吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定  5、现浇钢筋混凝土板底预留%%c10钢筋吊环（勾），  双向中距≤1200（1500） | m2 | 21.000 |  |  |
| 106 | 011406001017 | 内墙抹灰面油漆 | 1、清扫基层，一直铲到水泥层  2、再用白水泥和801胶水搅拌一起作打底作用  3、填补腻子,局部刮腻子,磨平  4、第一遍满刮腻子,磨平  5、第二遍满刮腻子,磨平  6、涂刷封固底漆  7、涂刷第一遍涂料  8、复补腻子,磨平  9、涂刷第二遍涂料 | m2 | 181.000 |  |  |
| 107 | 011407002005 | 天棚面乳胶漆 | 天棚面乳胶漆  清理原天棚乳胶漆  满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 30.000 |  |  |
| 108 | 011612001006 | 空调冷凝管 | 空调加冷凝管管径80 | m | 15.000 |  |  |
| 109 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚线 | m2 | 2.310 |  |  |
| 110 | 011406001021 | 外墙抹灰面油漆 | 外墙抹灰面油漆  拆除原有抹灰面油漆  、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 36.000 |  |  |
| 111 | 011204003011 | 卫生间块料墙面 | 卫生间块料墙面  1、清理基层，一直看到铲到水  泥层  2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛  3、6厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结  合层  4、1.2厚JS-11防水涂料  5、3厚胶黏剂贴内墙5厚瓷砖（295\*295高1800  ）稀白水泥浆檫缝 | m2 | 55.000 |  |  |
| 112 | 011102003008 | 块料楼地面 | 卫生间300\*300防滑地砖（含铲除原块料地面）  1、8～10厚铺地砖地面，干水泥擦缝  2、刷素水泥浆一道  3、20厚1:2水泥砂浆结合层  4、刷素水泥浆一道  5、30～50（最高处）C20细石混凝土从门口处向有地漏方向泛水，  最低处≥30厚  6、1.5厚聚合物水泥基防水涂料，四周翻起300高  7、15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 44.000 |  |  |
| 113 | 011204003012 | 块料墙面 | 瓷砖墙面  1、清理基层，一直看到铲到水  泥层  2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛  3、6厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结  合层  4、3厚胶黏剂贴内墙5厚瓷砖（295\*295高1800  ）稀白水泥浆檫缝 | m2 | 67.000 |  |  |
| 114 | 011612001007 | 管道拆除 | DN100管道拆除更换 | m | 24.000 |  |  |
| 115 | 011505001009 | 蹲便器 | 拆除原蹲便器；成品采购蹲便器  含安装 | 个 | 7.000 |  |  |
| 116 | 011505009005 | 冲水水箱 | 先拆除原有水箱，成品购买及安装 | 个 | 7.000 |  |  |
| 117 | 011501015005 | 镜子 | 成品采购安装0.92\*2m | 个 | 3.000 |  |  |
| 118 | 011505006009 | 毛巾杆(架) | 毛巾杆(架)成品购买及安装 | 套 | 3.000 |  |  |
| 119 | 011505006010 | 淋浴设备 | 成品购买及安装 | 套 | 3.000 |  |  |
| 120 | 011612001023 | 卫生间更换PPR热水管 | 卫生间更换DN20 PPR热水管 | m | 12.000 |  |  |
|  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |
| 121 | 011701002001 | 外脚手架 | 外脚手架 | m2 | 502.200 |  |  |
| 122 | 011701003001 | 里脚手架 | 里脚手架 | m2 | 1629.540 |  |  |
|  | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  |
| 注：1、报价包含实施和完成项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、咨询、交通、管理、保险、税费、利润等所有费用。2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时采购人有权否决报价人的报价文件。3、本工程量清单中所列工程量数量是估算的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付按实际完成的工程量，以本工程量清单的单价按最终报价下浮比例下浮后计算支付金额。 | | | | | | | |

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |

注：

1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。

承诺人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

其它资料

营业执照、安全生产许可证、资质证书、业绩等

注：1、营业执照、安全生产许可证、资质证书、业绩提供复印件，并加盖公章；

**合同协议书(样本)**

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 寻全高速沿线驻地建筑内部维修项目，已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1．工程概况：本工程位于赣州市安远县车头镇安远北收费站旁、安远县新龙乡安远服务区、信丰县虎山收费站旁，寻乌县澄江镇寻乌北收费站旁、寻乌县罗珊乡原寻全省界收费站旁、。主要包括以下建设内容：1、房屋建筑渗漏水处治；2、瓷砖铺砌；3、内外墙粉刷；4、更换卫浴洁具、5、更换吊顶；6、平屋面防水等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含询价过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）报价函；

（3）图纸（含询价文件补遗书中与此有关的部分）；

（4）已标价工程量清单；

（5）报价文件（不含施工组织设计）；

（6）询价公告；

(7)其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）

（人民币小写： ）

5. 工程质量符合 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照发包人指示开工，工期为 日历天。

9. 本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10．本协议书正本 份、副本 份，合同双方各执正本 份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日 年 月 日

**廉政合同**

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （项目名称）项目法人 （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位 （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为 （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式 份，由发包人和承包人各执 份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日 年 月 日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章） 承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

**安全生产合同**

为在 （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）本标段承诺的安全生产目标： 。

（2）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（3）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（4）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（5）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（6）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（7）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（8）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（9）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（10）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（11）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（12）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式 份，副本 份，合同双方各执正本 份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日 年 月