**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**新建机动车和非机动车停车棚项目**

**询价采购文件**

**（第二次）**

**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**二O二二年八月**

**第一章 询价公告**

**江西省寻全高速公路有限责任公司 新建****机动车和非机动车停车棚项目询价公告（第二次）**

**一、询价条件**

本次询价项目名称：江西省寻全高速公路有限责任公司新建机动车和非机动车停车棚项目项目，内容包括：花坛改造、苗木移栽、新挖排水、道路硬化、新建车棚、车位画线等。采购人及合同签订方为：江西省寻全高速公路有限责任公司，资金来源为自有资金，该项目已具备采购条件，现对该项目进行第二次公开询价。

**（注：本项目于2022年8月15日已进行公开询价和投标。因投标单位提供的招投标文件均不符合本次询价文件规定，故评为废标。现进行二次公开询价。）**

**二、采购内容及要求**

项目内容：江西省寻全高速公路有限责任公司新建机动车和非机动车停车棚项目。

施工地点: 江西省寻全高速公路有限责任公司院内（寻全高速公路安远北收费站旁）。

项目工期：必须在签订合同后30日内完成工程施工，如未完成，逾期违约金：1000元/天。

**施工要求：**

机动车停车棚符合技术规范要求、非机动车停车棚线路布局规范，集中充电装置点电线走线美观、固定，不裸露，

**三、本次询价的控制价上限及要求**

**控制价上限：27.8万元。**报价超过本次限价视为无效报价**。**本报价包含材料设备、质量检测、运输、安装、税金、利润等所有费用，采购人不再另行支付其他费用。

**四、询价保证金**

该项目询价保证金为人民币伍仟圆整(¥5000元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金形式或银行保函的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。

询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价单位有权拒绝其报价文件。

询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，由询价人核验并收取第二轮报价后确定的第一候选人的保证金，其余报价单位的保证金当场退还（如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求）。中选单位的询价保证金在合同签订后一次性退还。

**五、费用的支付**

1、第1期支付：项目施工完成后经验收合格后支付合同价的97%，剩余3%转为质量保证金；

2、第2期支付：质保期贰年，期满并经采购人验收合格后支付合同价剩余的的3%质量保证金。

**六、报价人资格要求及业绩要求**

1、报价方必须同时具备以下资质：

①具有独立企业法人资格、合法有效的营业执照和企业安全生产许可证；

②具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

③具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

2 、业绩要求：近贰年（合同签订时间为2020年7月1日至2022年7月1日）至少完成1个类似项目（每个项目合同金额不少于20万元）。

**七、报价文件组成**

请各报价人派专人携带身份证原件及报价文件，参加本次询价活动，报价文件包括：

（1）法人代表（持法人代表相关证明复印件）或其委托代理人（持授权书原件）；

（2）经办人身份证复印件；

（3）报价函；

（4）信誉承诺表；

（5）单位营业执照（有限公司以上）、资质证书、安全生产许可证、业绩证明材料（已签正式合同）复印件；

**以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册（一式两份）、不得活页，并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。**

**八、公告媒介、询价文件获取时间及方式：**有意向的报价方请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅询价公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价询价文件。

**九、报价文件的密封和标识**

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。未按要求密封的报价文件，采购方将予以拒收。

封套格式如下：

供货单位名称：

供货单位地址：

（项目名称）报价文件

在2022年   月   日   时   分（递交截止时间）前不得开启

报价方名称：

**十、报价文件的递交及相关事宜：**

报价文件的递交截止时间：2022年 8月22日下午15:00 ，递交地址：江西省寻全高速公路有限责任公司（江西省赣州市安远县城北工业园区，寻全高速公路安远北收费站旁）三楼会议室。采购人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函，如投标方之间存在关联方也将视为无效投标。

**十一、报价文件的开启程序**

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价方数量；

2、报价方代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价方名称、报价等，结束后报价方及询价小组签字确认。

**十二、公示**

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

**十三、联系方式**

采购人名称：江西省寻全高速公路有限责任公司

采购人地址：江西省赣州市安远县城北工业园区（寻全高速公路安远北收费站旁）

联系人：冯先生

电话：0797-3735301 18807079900

**十四、监督部门及联系方式**

监督部门：江西省寻全高速公路有限责任公司 党群人事部

地 址：江西省赣州市安远县城北工业园区（寻全高速公路安远北收费站旁）

电 话：0797-3735104

邮政编码：342100

江西省寻全高速公路有限责任公司

2022年08月16日

**第二章 评审办法**

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价法。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、具备有效的营业执照、资质证书；

6、资质等级符合报价文件规定；

7、信誉符合报价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：采购人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家不少于3家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《报价表》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或授权代理人签字生效，报价最低者为签约单位。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，业主单位将采用逐个谈判的方式确定签约单位。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定签约单位。

（三）评审结果

1、询价/谈判小组（由采购人相关部门代表组成，成员不少于3人）按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

2、询价/谈判小组完成评审后，应当出具书面评审报告。

**第三章 响应文件格式**

**授权委托书、报价函、其它资料格式**

授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价人名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： **2022年 月 日至2022年 月 日。**

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

年 月 日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加采购行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书等复印件。

**报 价 函**

**致：江西省寻全高速公路有限责任公司**

经研究，我方同意《江西省寻全高速公路有限责任公司新建机动车和非机动车停车棚项目询价公告（第二次）》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） （￥ 元），完成贵公司规定的所有工作内容。

**停车棚项目施工清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **材料及工艺** | **总量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| 1 | 机动车停车棚 | | | | | |
| 2 | 花坛改造 | 路沿石、灌木、树木、植被挖掘机器械土方清表 | 132 | m³ |  |  |
| d230树木开挖移种,运用人工开挖结合器械 | 1 | 棵 |  |  |
| 14棵树木修剪至合适型制并清理 | 1 | 项 |  |  |
| 3个路灯移位灌装水泥沙石固定，电工线管配线，电源现场调配 | 3 | 个 |  |  |
| 废土废渣车辆清运至指定处理场 | 132 | m³ |  |  |
| 3 | 排水沟 | 人工开挖，砖块砌筑成品尺寸55m\*0.4m\*0.3m C25混凝土基础； 素土夯实，（夯实系数≥93%）； 含沟槽土方开挖及回填 | 55 | m |  |  |
| 0.5m\*0.3m厚特制带孔水泥盖板 | 55 | m |  |  |
| 4 | 树池防护网 | 38mm厚800mm\*800mm玻璃钢树蓖子，切割合适造型固定安装 | 14 | 个 |  |  |
| 5 | 混凝土硬化 | 基础垫层: 1、150mm厚级配碎石垫层 2、素土夯实,≥0.93 | 420 | ㎡ |  |  |
| 独立基础: 1、100mm厚C25混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2、商品混凝土强度等级C25 | 380 | ㎡ |  |  |
| 6 | 膜结构汽车停车棚 | 基础立柱600mm\*800mm\*1500mm采用预支模板，灌装混凝土强度等级C25，预埋件螺栓应符合规范GB75或等同规范的要求。螺栓杆伸出基础板设计顶面的部分不得少于75mm也不得多余150mm，螺栓杆上部200mm的长度应进行涂覆，除非另外规定不得进行涂覆 | 10 | 个 |  |  |
| 钢结构板材6厚，“七”形总规格2100mm\*6000mm异型切割造型，89mm\*3mm圆管桁粱，醇酸磁漆面。①钢结构制作与安装符合钢丝绳标准（GB/T8918-1996），钢索其钢丝绳表面做镀锌防锈处理，并且外包PE 护套或涂塑，锚具做常规镀锌处理。本工程采用公称抗拉强度为 1570Ma 的外包白色 PE 钢丝绳，钢丝绳破断拉力满足设计要求。钢丝绳结构为6mm\*37mm，直径24mm。并做相应的防腐措施或采用不锈钢304材料。 ②钢管管材釆用高频焊管、热轧无缝管或冷成型直缝管材。所有弯管、拱梁采用热轧无缝管。采用国家现行《普通碳素结构技术条件》规定的Q235B钢和Q345B钢，应按《钢结构设计规范》GB50017的规定采用。 ③焊接材料应符合国家标准《碳钢焊条》GB 5117和《低合金钢焊条》GB 5118的规定。手工焊时，Q235B 钢材用E43XX 型焊条，其性能符合《GB/T5117-85》的规定，Q235B 和Q345 焊接宜采用E43XX 系列。自动或半自动焊时，釆用《GBJ1300-77》规定的焊丝和相应的焊剂，与主体金属强度相适应。 | 10 | 组 |  |  |
| 膜材采用PVDF膜材。膜材表面应具有良好的自洁性能，保持在雨水冲刷下能维持干净的表面。 膜材品牌：污水池环保专用膜板 膜材重量：1050g/㎡ 膜材厚度：0.84mm  抗拉强度（经向/纬向）：5500/5000 N/50mm  抗撕裂强度（经向/纬向）：650/600N  剥离强度（经向/纬向）：>125N/50mm  颜色与涂层：白色，双面PVDF涂层  反射率：～78%  膜材的透光率：5%～18%  耐燃性（GB8624B1）：B1 级  适应温度：-40～+70 摄氏度  抗酸碱腐蚀性：膜材适用于污水的抗腐蚀性，  经 H2SO4/NH4OH/Fe203 等不同化学溶液浸泡测试。  使用年限：膜材≥15 年  膜结构设计荷载： 同时考虑恒荷载、活荷载、风荷载、雪荷载、预张力、气压力、温度变化等作用。荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用。 | 318 | ㎡ |  |  |
| 7 | 停车位画线 | 清扫路面，测量放线，喷涂下涂剂（底油），热熔胶标线绘制 | 17 | 套 |  |  |
| 8 | 小计 | | | | |  |
| 9 | 电动车停车棚 | | | | | |
| 10 | 膜结构电动车停车棚 | 基础400mm\*400mm\*1100mm采用预支模板，灌装混凝土强度等级C25，预埋件螺栓应符合规范GB75或等同规范的要求。螺栓杆伸出基础板设计顶面的部分不得少于75mm也不得多余150mm，螺栓杆上部200mm的长度应进行涂覆，除非另外规定不得进行涂覆。 | 4 | 个 |  |  |
| 钢结构板材6厚，“七”形总规格2100mm\*3000mm异型切割造型，89mm\*3mm圆管桁粱，醇酸磁漆面。①钢结构制作与安装符合钢丝绳标准（GB/T8918-1996），钢索其钢丝绳表面做镀锌防锈处理，并且外包PE 护套或涂塑，锚具做常规镀锌处理。本工程采用公称抗拉强度为 1570Ma 的外包白色 PE 钢丝绳，钢丝绳破断拉力满足设计要求。钢丝绳结构为6mm\*37mm，直径24mm。并做相应的防腐措施或采用不锈钢304材料。 ②钢管管材釆用高频焊管、热轧无缝管或冷成型直缝管材。所有弯管、拱梁采用热轧无缝管。采用国家现行《普通碳素结构技术条件》规定的Q235B钢和Q345B钢，应按《钢结构设计规范》GB50017的规定采用。 ③焊接材料应符合国家标准《碳钢焊条》GB 5117和《低合金钢焊条》GB 5118的规定。手工焊时，Q235B 钢材用E43XX 型焊条，其性能符合《GB/T5117-85》的规定，Q235B 和Q345 焊接宜采用E43XX 系列。自动或半自动焊时，釆用《GBJ1300-77》规定的焊丝和相应的焊剂，与主体金属强度相适应。 | 4 | 组 |  |  |
| 膜材采用PVDF膜材。膜材表面应具有良好的自洁性能，保持在雨水冲刷下能维持干净的表面。 膜材品牌：污水池环保专用膜板 膜材重量：1050g/㎡ 膜材厚度：0.84mm  抗拉强度（经向/纬向）：5500/5000 N/50mm  抗撕裂强度（经向/纬向）：650/600N  剥离强度（经向/纬向）：>125N/50mm  颜色与涂层：白色，双面PVDF涂层  反射率：～78%  膜材的透光率：5%～18%  耐燃性（GB8624B1）：B1 级  适应温度：-40～+70 摄氏度  抗酸碱腐蚀性：膜材适用于污水的抗腐蚀性，  经 H2SO4/NH4OH/Fe203 等不同化学溶液浸泡测试。  使用年限：膜材≥15 年  膜结构设计荷载： 同时考虑恒荷载、活荷载、风荷载、雪荷载、预张力、气压力、温度变化等作用。荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用。 | 45 | ㎡ |  |  |
| 11 | 电动车停车棚附加项 | 电动车充电插座6平方单股铜线 套线管，接电位置≥130m，镀锌管喷涂油漆内置线管，间隔1.5m分装公牛排插 | 1 | 项 |  |  |
| 通道降坡,原吸水砖清理，模板支护，C25混凝土硬化制坡道 | 1 | 项 |  |  |
| 原吸水砖与废弃沙土场地清理运输至指定处理场 | 1 | 项 |  |  |
| 304户外不锈钢成套配电箱安装 | 1 | 台 |  |  |
| 雷达感应声控户外LED灯 | 3 | 个 |  |  |
| 公牛时控开关220V微电脑智能定时器 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 小计 | | | | |  |
| 13 | 总计 | | | | |  |

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

注：1、报价包含材料设备费、运费、安装费、税金、利润等为完成本项目所有内容的报价。

2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时采购人有权否决报价人的报价文件。

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价方情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |

注：1.报价方情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价方应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。

承诺人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

其它资料

营业执照、安全生产许可证、资质证书、业绩证明材料。

注：营业执照、安全生产许可证、资质证书、业绩证明材料提供复印件，并加盖公章。