**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**安防系统询价采购文件**

**2021年1月**

**第一章**

**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**机关驻地安防系统改造建设询价公告**

**一、询价条件**

因公司机关驻地安防管理工作需要，需实施安防系统改造建设项目，资金来源为自有资金，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开询价。

本次询价项目名称：江西省寻全高速公路有限责任公司机关驻地安防系统改造建设项目。采购人及合同签订人为：江西省寻全高速公路有限责任公司。

**二、采购内容及要求**

**采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| **前端部分** |
| 1 | 200万枪型摄像机 | 200万1/2.7” CMOS红外阵列筒型网络摄像机，支持最远红外50米，支持H.265编码，支持PoE | 台 | 16 |
| 2 | 200万半球摄像机 | 200万1/2.7” CMOS红外阵列筒型网络摄像机，支持最远红外50米，支持H.265编码，支持PoE | 台 | 8 |
| 3 | 枪机支架 | 不锈钢支架 | 个 | 16 |
| **传输部分** |
| 1 | 网线 | 0.5线径超五类非屏蔽网线 | 箱 | 15 |
| 2 | 电源线 | 3\*2.5线径电源线 | 米 | 2000 |
| 3 | 光纤 | 6芯光纤 | 米 | 2800 |
| 4 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 4 |
| 5 | 光纤熔纤 |  | 项 | 1 |
| 6 | 光纤尾纤 |  | 条 | 16 |
| 7 | 集成交换机 | 16+2口240W千兆POE交换机 | 台 | 2 |
| 8 | 集成交换机 | 8+1口110W千兆POE交换机 | 台 | 4 |
| 9 | 防水箱 | IP68防水等级,不锈钢50\*60 | 个 | 5 |
| 10 | 摄像机立杆 | 高4米，下节直径140配上节直径89，采用国标热镀锌管.大径壁厚3.0小径杆2.5、横臂长度为500-600mm避雷针长500mm.（含防水箱） | 根 | 4 |
| 11 | 立杆地笼 | 水泥基础制作 含地笼高500mm | 个 | 4 |
| 12 | 立杆开挖 | 开挖，包复原，水泥基础制作  | 个 | 4 |
| 13 | 开沟挖槽 | 外围绿化铺设光纤线管土地开沟 | 项 | 1 |
| 14 | 开沟挖槽 | 外围绿化铺设光纤线管土地开沟（老监控线管露出改造） | 项 | 1 |
| 15 | 垃圾清理费 | 开沟挖槽及挖地笼等废弃土方清理 | 项 | 1 |
| 16 | 线管 | 联塑线管 | 批 | 1 |
| 17 | 人工费 | 铺设线管及线路埋土 | 项 | 1 |
| 18 | 其它安装辅材 | 水晶头，膨胀螺丝，螺丝钉，插座等 | 批 | 1 |
| **监控中心** |
| 1 | NVR网络硬盘录像机 | 32路4盘位高解析，支持80M/160M/256M网络接入带宽 最大支持8MP摄像机接入 H.265高效视频编码码流，支持HDMI接口4K输出，双网口。 | 台 | 1 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 监控专用7200转6000GB硬盘 | 块 | 4 |
| 3 | 核心交换机 | 24口千兆二层管理层机架型 | 台 | 1 |
| 4 | 漏电保护器 | 10A(监控机房用) | 台 | 1 |
| 5 | 漏电保护器 | 5A（集成交换机用） | 台 | 1 |

**建设要求：**

1、结合驻地实际地形地貌，整体覆盖公司机关驻地办公、生活及配套附属建筑物所有进出口、门户和公共场所、驻地内环路等（约2.6万平方米）；

2、线路布局合理，电、纤、网线等走线美观、固定，不裸露，外架附加设备定点固定（防水、隔热），施工时不得破坏原有设施或景观；

3、对所售产品提供相应的技术支持和技术合作，并保证24小时技术热线服务；保修期内及排障迅速、快捷，日常维护确保能在接到报修电话后一小时内做出响应并到达维修场地；保修期外需提供免费上门日常维护，可收取合理的零配件及材料费用。

**施工地点:**江西省赣州市安远县城北工业园区（寻全高速公路安远北收费站旁）。

**建设时间：**供应商（报价人）必须在**2021年2月10日**前完成建设、安装及调试启用，因天气原因影响施工时间可延期。

**三、本次询价的控制价上限及要求**

**控制价上限：9.2万元。**报价人的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被采购人拒绝。

本报价包含材料设备费、人工费、运费、安装费、调试费、税金、利润等所有内容，采购人不再另行支付其他费用。

**四、费用的支付**

1、第1期支付：安装建设完成经验收合格后15天内支付合同价的95%；

2、第2期支付：质保期一年，期满并经采购人验收合格后15天内支付合同价的5%。

**五、报价人资格要求**

1、资质要求：具有有效的营业执照（具有安防系统网络工程的经营范围）。

2、业绩要求：2020年内至少完成1个类似项目（每个项目合同金额不少于5万元）。

**六、报价文件组成**

请各报价人派专人携带身份证明及报价文件，参加本次活动：

身份证明包括：1、身份证原件，2、法人代表参加的持法人代表证书原件、单位负责人参加的持证明文件原件、授权代理人参加的可以为报价文件中授权书的复印件。

报价文件包括：（1）法人代表（持法人代表证书复印件）、单位负责人（持证明文件复印件）或其授权代理人（持授权书原件）；（2）经办人身份证复印件；（3）报价函；（4）信誉承诺表；（5）单位营业执照复印件；（6）业绩证明材料。

以上资料均应加盖单位公章。

**七、公告媒介、采购文件获取时间及方式：**有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅采购公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价采购文件。

**八、报价文件的密封和标识**

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。

未按要求密封的报价文件，采购人将予以拒收。

封套格式如下：

采购人名称：

采购人地址：

（项目名称）报价文件

在**2021年1月20日17时00分**（递交截止时间）前不得开启

报价人名称：

**九、报价文件的递交及相关事宜：**

报价文件的递交截止时间：**2021年1月20日17时00分**，递交地址：江西省寻全高速公路有限责任公司（江西省赣州市安远县城北工业园区，寻全高速公路安远北收费站旁）三楼会议室。采购人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

**十、报价文件的开启程序**

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量；

2、报价人代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等，结束后报价人及采购小组签字确认。

**十一、公示**

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

**十二、联系方式**

采购人名称：江西省寻全高速公路有限责任公司

采购人地址：江西省赣州市安远县城北工业园区（寻全高速公路安远北收费站旁）

联系人：冯先生

电话：0797-3735301

**十三、监督部门及联系方式**

监督部门：江西省寻全高速公路有限责任公司党群人事部

地址：江西省赣州市安远县城北工业园区（寻全高速公路安远北收费站旁）

电话：0797-3735104

邮政编码：342100

 江西省寻全高速公路有限责任公司

  **2021年1月18日**

**第二章**

**评审办法**

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价法。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、具备有效的营业执照、资质证书（如有）；

6、资质等级符合报价文件规定（如有）；

7、信誉符合报价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：采购人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《报价表》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或授权代理人签字生效，报价最低者为签约单位。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，业主单位将采用逐个谈判的方式确定签约单位。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定签约单位。

（三）评审结果

1、询价/谈判小组（由采购人相关部门代表组成，成员不少于3人）按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

2、询价/谈判小组完成评审后，应当出具书面评审报告。

**第三章**

**授权委托书、报价函、信誉承诺表、其它资料格式**

授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价人名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： **2021年 月 日至2021年 月 日。**

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

 年 月 日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加采购行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书等复印件。

**报 价 函**

**致：江西省寻全高速公路有限责任公司**

经研究，我方同意《江西省寻全高速公路有限责任公司机关驻地安防系统改造建设询价公告》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） 元（￥ ），完成贵公司规定的所有工作内容。

**清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 机关驻地安防系统改造建设 | 项 | 1 |  |  | 满足公告要求 |
|  | 总价 |  |  |

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

注：1、报价包含材料设备费、运费、安装费、税金、利润等为完成本项目所有内容的报价。

2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时采购人有权否决报价人的报价文件。

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |

注：

1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。

承诺人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

其它资料

营业执照、业绩证明材料等

注：1、营业执照提供复印件，并加盖公章；2、业绩证明材料提供合同扫描件，并逐页加盖公章。