**信丰南收费站升级改造道路工程施工招标公告**

**1.招标条件**

本招标项目信丰南收费站升级改造道路工程项目业主为赣州高速公路有限责任公司，建设资金来自业主自筹，出资比例为100%，招标人为赣州高速公路有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

**2.项目概况与招标范围**

（1）建设地点：信丰县嘉定镇信丰南收费站；

（2）项目性质：拆除及新建收费站、收费站广场；

（3）工程概况：信丰南收费站升级改造工程位于信丰县嘉定镇，项目建设内容为拆除原收费站及收费广场，新建收费站1902.32平方米（由2进3出改为4进5出），向东移54.257米，向北扩宽约25米；收费广场长约100米，直线段内采用水泥混凝土路面；部分匝道局部路段拓宽，采用沥青混凝土路面；新建值班室向南移动1.8米，进出收费管理所的大门向园区内（南）方向移动2米，以及配套的排水工程、照明工程、交通工程、桥涵工程、绿化工程、站房相关机电设备等附属设施。

互通立交为对向分离双车道，设计速度为40公里/小时，路基宽为10.5米；对匝道原涵洞进行接长，互通区域内匝道工程接长涵洞4米/2道，设计洪水频率1/100，汽车荷载等级为公路-I级。

道路工程的内容为对与收费广场直接相连的A、D、E 匝道进行拓宽改造，改造路线总长度为1002.272m，其中A 匝道适应ETC不停车收费的特点，按40km/h进行线形设计，A 匝道跨线桥完全利用；A、D、E 匝道连接部以A 匝道为主要道路进行微调，D 匝道盖板涵和E 匝道圆管涵接长2 个；对已破损老旧的A、D、E 匝道沥青混凝土路面铣刨重铺,对收费广场的水泥混凝土路面重铺。具体信息详见附表一。本项目建安费约为2550万元。

（4）计划工期:施工工期92日历天，养护期为缺陷责任期后三年；

（5）招标范围：工程量清单及招标图纸所涵盖的所有内容；

（6）标段划分：一个合同段；

（7）资格审查方式：资格后审；

（8）评标办法：技术评分最低标价法；

（9）标段工程交工验收的质量评定合格，竣工验收的质量评定合格。

**3.投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人须具备的资质条件、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理和项目总工资格要求见附表二、附表三、附表四、附表五、附表六，并在设备等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3每个投标人最多可对1个标段投标；被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为/信用等级的投标人，最多可对1个标段投标。每个投标人允许中1个标。对投标人信用等级的认定条件为：以江西省交通运输厅发布的2021年度江西省交通建设市场信用评价结果为本次招标使用的信用等级（以下简称“信用等级”，除特别说明外均为此含义）。信用等级为 D 级的投标人不具有投标资格；未进行信用等级评价的投标人，其信用等级按B级对待。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

**4.招标文件的获取**

4.1凡有意参加投标者，请于2022年09月09日00时00分至2022年09月29日09时00分（北京时间，下同），凭其数字证书CA锁在江西省公共资源交易系统（http://www.jxsggzy.cn/web/）进行投标报名（备注：投标人必须添加身份“其他类型（投标人）”，并按照“交通工程非自动评审业务系统”有关操作流程进行投标，未在上述报名截止时间前报名成功的投标人将不能参加本工程投标),并下载电子版招标文件、图纸、工程量固化清单等资料进行投标。

4.2招标文件及图纸每套售价/元，逾期不售，售后不退。

4.3 用户类型获取方式及系统操作请参阅江西省公共资源交易网（http://www.jxsggzy.cn/web/）首页“通知公告”栏中的《江西省交通运输厅关于优化提升交通项目招投标工作效能的通知》（赣交建管字〔2020〕20 号）。

**5.投标文件的递交及相关事宜**

5.1招标人不组织进行工程现场踏勘及不召开投标预备会。

5.2投标文件应为加密的、交易系统可识别格式的投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年09月29日9时30分，投标人应于投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录交易系统，将加密的投标文件上传到达交易系统。逾期未完成上传或未按时到达交易系统或未按规定加密或未采用交易系统可识别格式的投标文件，交易系统将予以拒收。

5.3本项目采用“不见面开标”系统开、评标，各投标企业的法定代表授权委托代理人无需到开标现场参与本项目开标活动。投标企业应在投标截止时间前进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见投标人操作手册），否则无法进入后续的开标环节，因此引起的一切问题由投标企业自行承担。（投标人操作手册下载地址：http://spj.ganzhou.gov.cn/gzsxzsp/c114419/202110/aca46dd6764646dfad4aab3a8b4a3ad9.shtml）

**6.发布公告的媒介**

本次招标公告同时在江西省公共资源交易网（http://www.jxsggzy.cn/web/）、江西省招标投标网(http://www.jxtb.org.cn)、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上发布，招标文件的关键内容在上述网站同步公开。

**7.联系方式**

招 标 人：赣州高速公路有限责任公司

地 址：江西省赣州市章贡区沙河镇赣州绕城高速赣州东出口

联 系 人：温女士

电 话：0797-8289692

传 真：0797-8289692

邮 编：341000

招标代理机构：江西省赣南公路勘察设计院有限公司

地 址：赣州市章江新区赞贤路36号

联 系 人：赖丙娣

电 话：0797-8088235

邮 编：341000

电子邮箱：gnglkcsjy@163.com

监 督 单 位： 赣州市交通运输局 、赣州交通控股集团有限公司风控审计部、赣州交通控股集团有限公司纪检监察室

监 督 电 话： 0797-8996559、0797-8289879、0797-8282685

2022年09月09日

**附表一 标段划分一览表**

| 标段 | 长度(m) | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 信丰南收费站升级改造道路工程 | 1002.272 | 主要工作内容为全线路基工程、路面工程、桥涵工程、绿化工程、标志标线、安全设施及沿线设施的实施、完成及缺陷修复的施工。 |

**附表二 资格审查条件（资质最低要求）**

|  |
| --- |
| 施工企业资质等级要求 |
| 投标人必须同时具备以下资质：  ①具有独立企业法人资格、合法有效的营业执照和企业安全生产许可证。  ②具有公路养护工程施工二类甲资质（已按《公路养护作业单位资质管理办法（中华人民共和国交通运输部令2021年第22号）》办理资质的须具备路基路面养护甲级资质及交通安全设施养护资质）。 |

**附表 三 资格审查条件（财务最低要求）**

|  |
| --- |
| 财 务 要 求 |
| 无 |

**附表 四 资格审查条件（业绩最低要求）**

|  |
| --- |
| 业 绩 要 求 |
| 无 |

**附表 五 资格审查条件（信誉最低要求）**

|  |
| --- |
| 信 誉 要 求 |
| 1、未存在对本项目有重大影响的诉讼案件。  2、近3年内（发布招标公告前一日回溯三年，下同）工程施工中不存在重、特大工程质量事故或重、特大安全事故的情况。  3、在江西省交通运输厅发布的2021年度江西省交通建设市场信用评价结果中未被评为D级。  4、未出现在全国建筑市场诚信信息平台上正受到住房和城乡建设部暂扣或吊销企业资质的处罚的情况。  5、未受到责令停产、停业的行政处罚或处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。  **注：投标人信誉应同时符合交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018**  **年版第一册）第二章“投标人须知”第 1.4.4 项的规定。** |

**附表 六 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| 项目经理 | 1 | 具有公路工程相关专业中级及以上职称；公路工程专业二级注册建造师执业资格证书；持有交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书；年龄 55周岁及以下。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离，在其他项目上任职的，应提供由该项目发包人出具的、承诺能够从该项目撤离的书面证明材料原件或彩色扫描件） |
| 项目总工 | 1 | 具备公路工程相关专业中级及以上职称；持有交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书；年龄 55 周岁及以下。 |