赣州高速和畅运营管理公司龙南所配电房双电源切换柜改造项目

询

价

文

件

赣州高速和畅运营管理公司

2024年10月

**第一章** 询价公告

一、询价条件

本次询价项目名称：赣州高速和畅运营管理公司龙南所配电房双电源切换柜改造。资金来源为自有资金，该项目已具备实施条件，现对该项目进行公开询价。

采购方：赣州高速和畅运营管理公司。

项目概况：赣州高速和畅运营管理公司所管辖的龙南所配电房双电源柜进行改造和升级，由开启式刀开关（型号：HS18BX-1000/41）更改为具有自动切换功能的ATS自动开关。

1. 询价内容及标准
2. 改造项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 智能双电源转换开关总成 | 台 | 1 | 双电源自动转换开关1000A |
| 2 | 铜芯线缆：240mm² | 米 | 54 | ZCYJV 0.6/1kV-1\*240 |
| 3 | 安全措施费 | 项 | 1 | 机械运输、搬运、施工安全等 |
| 4 | 施工费（变压器进线柜改造、线路迁移、改造一套，双电源柜调试、高低压停、送电等） | 项 | 1 | 变压器进线柜改造、线路迁移、改造一套，双电源柜调试、高低压保电、停电、送电等 |
| 5 | 五金配件 | 项 | 1 | 二次回路线材、铜接线端等辅材 |

1. 施工地点: 赣州高速和畅运营管理公司龙南征费管理所。

3、双电源转换开关和电缆技术参数及要求

1、智能双电源转换开关技术参数及要求

（1）自动转换开关，ATSE 型式 PC 级；适用于交流 50Hz、额定电压 400V(控制电源电压220V)、三相四线制供电系统。

（2）额定绝缘电压≥1000V,额定冲击耐受电压≥12kV

（3）额定工作电流1000A,额定短时耐受电流≥50kA

（4）操作力≤300N

（5）符合GB/T 14048.11-2016标准,产品须通过中国国家强制性产品认证，并获得CQC认证证书（提供投标产品CQC证书复印件、产品带CMA或CNAS标识的检测报告复印件。)

2 、电缆技术参数及要求

1. 技术标准：规格型号：ZCYJV 0.6/1kV-1\*240,产品结构和尺寸符合GB/T12706.1-2020标准。

三、本次询价的控制价上限及要求

控制价上限**：35320元。**报价方的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被采购方拒绝。

本报价包含实施和完成项目所需的劳务、材料、机械、咨询、调试、安全、交通、管理、差旅费、保险、税费、利润等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。

四、询价保证金

1、该项目询价保证金为人民币壹仟元整￥1000元。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金形式或银行保函的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。

2、凡未按规定交纳保证金的，其报价文件为无效报价。

3、如无质疑或投诉，未被确定为中选单位的保证金现场不计息退还；中选单位的询价保证金在项目完工验收后一次性退还。

4、若报价人在报价文件的递交截止时间后要求撤回报价文件、拒绝二次报价或出现第二轮报价高于第一轮报价的情况，询价人有权拒绝退还报价人的询价保证金。

五、费用的支付

工程完工、验收合格并收到正式发票后15天内，支付已完成工程总价100%的工程款。

六、报价人资格要求

1、资质要求：具备独立法人资格，具有有效的营业执照（具有本次施工采购项目经营范围）。

2、业绩要求：近两年内（合同签订时间为2022年9月1日至2024年9月1日）至少完成1个类似项目。建议先查看现场环境后报价。

3、安装及施工按照GB50254-2014标准执行，项目完工后需按GB50150-1991标准做交接性试验并出具数据记录。投标人拟委派的工作人员需持电工证上岗，报价文件需提供最少一份高压电工证、一份低压电工证复印件（非必须同一人，但均需在有效期内）。

4、各报价方之间不得存在关联关系，包括且不限于以下情形：单位负责人为同一人；相互持股、控股、人员交叉任职、管理关系；一经查实则取消本次报价资格。

七、报价文件组成

请各报价方派专人携带身份证明及报价文件，参加本次活动：

1. **身份证明包括**

（1）法人：身份证原件，营业执照复印件加盖红章；

（2）授权代理人：身份证原件、营业执照、授权委托书复印件加盖公章。

1. **报价文件包括**
2. 单位营业执照复印件
3. 法人代表（身份证复印件），授权代理人（授权代理人身份证复印件、授权书原件）
4. 报价函
5. 信誉承诺表

（5）业绩证明材料（须提供已完项目的合同文件）复印件、人员相关资料，高压电工证、低压电工证复印件（非必须同一人，但均需在有效期内）。

（6）询价文件要求的其他文件

以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册（一式贰份，一正一副）、不得活页，并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）

1. 公告媒介、采购文件获取时间及方式

有意向的报价方请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅采购公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）下载询价文件。

九、报价文件的密封和标识

报价文件须密封包装，封套的封口处加盖报价方单位章。未按要求密封的报价文件，采购方将予以拒收。

封套格式如下：

（赣州高速和畅运营管理公司龙南所配电房双电源切换柜改造项目）报价文件在 2024 年10 月 14 日 9 时 30 分（递交截止时间）前不得开启。

报价方名称：

十、报价文件的递交及相关事宜

报价文件的递交截止时间：2024年10月14日9：30，递交地址：赣州市南康区龙岭镇南康收费站出口旁赣州交通控股集团和畅运营管理公司3楼开标室。采购方将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

十一、报价文件的开启程序

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价方数量；

2、报价方代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价方名称、报价等，结束后报价方及采购小组签字确认。

十二、公示

询价结束后3日内，在江西省招标投标（http://www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

十三、联系方式

询价方名称：赣州高速和畅运营管理公司

询价方地址：赣州市南康区龙岭镇南康收费站出口旁赣州交通控股集团和畅运营管理公司

联系人 艾先生

电  话：13766395313

十四、监督部门及联系方式

本级监督部门：赣州高速和畅运营管理公司党群部

上级监督部门：赣州交通控股集团有限公司风控审计部、纪检监察室

地    址：江西省赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧（赣州交通控股集团有限公司）

电    话：0797-8289879、0797-8282685

邮 政 编 码：341000

第二章 评审办法

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价为签约单位。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、或其授权代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、具备有效的营业执照；

6、资质证书、业绩等资格条件符合报价文件规定；

7、信誉符合报价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：采购人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《二次报价文件》，经法人代表或授权代理人签字生效，递交采购人，由采购人当众公布报价，第二轮报价不得高于报价人第一轮报价，报价最低者为签约单位。如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，业主单位将采用逐个谈判的方式确定签约单位。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定签约单位。

（三）评审结果

1、询价/谈判小组（询价小组由3人及以上单数组成）按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

第三章

授权委托书、报价函、信誉承诺表、其它资料格式

授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价人名称） 的法定代表人，现委托（姓名）为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人或授权代理人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

年 月 日

注：如报价人为法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。报 价 函

**致：赣州高速和畅运营管理公司**

经研究，我方同意《赣州高速和畅运营管理公司龙南所配电房双电源切换柜改造项目询价文件》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） 元（￥ ），完成贵公司规定的所有工作内容。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 智能双电源转换开关总成 | 台 | 1 |  |  | 双电源自动转换开关1000A |
| 2 | 铜芯线缆：240mm² | 米 | 54 |  |  |  |
| 3 | 安全措施费 | 项 | 1 |  |  | 机械运输、搬运、施工安全等 |
| 4 | 施工费（变压器进线柜改造、线路迁移、改造一套，双电源柜调试、高低压停、送电等） | 项 | 1 |  |  | 变压器进线柜改造、线路迁移、改造一套，双电源柜调试、高低压保电、停电、送电等 |
| 5 | 五金配件 | 项 | 1 |  |  | 二次回路线材、铜接线端等辅材 |
| 6 | 合计（元） | | |  | | |

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

注：1、报价包含实施和完成设计成果所需的劳务、材料、机械、咨询、调试、安全、交通、管理、差旅费、保险、税费、利润等所有内容。

2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |

注：1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。

承诺人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

其它资料格式

1. 报价文件按下列顺序排放
2. 单位营业执照复印件
3. 法人代表（持法人代表身份证复印件），授权代理人（授权代理人身份证复印件、授权书原件）
4. 报价函
5. 信誉承诺表

（5）业绩证明材料（须提供已完项目的合同文件）复印件、人员相关资料，高压电工证、低压电工证复印件（非必须同一人，但均需在有效期内）。

（6）询价文件要求的其他文件

注：1、营业执照提供复印件，并加盖公章；