赣康高速杨仙岭隧道消防箱门及消防器材

维修更换项目

询

价

文

件

赣州赣康高速公路有限责任公司

二O二四年十月

第一章 询价公告

**一、询价条件**

赣康高速杨仙岭隧道消防箱门及消防器材维修更换项目，资金来源为自有资金，该项目已具备更换条件，现对该项目进行公开询价。

本次询价名称：赣康高速杨仙岭隧道消防箱门及消防器材维修更换项目。采购方：赣州赣康高速公路有限责任公司,合同签订方为: 赣州赣康高速公路有限责任公司。

**二、项询价内容及要求**

|  |
| --- |
| **赣康高速杨仙岭隧道消防箱门及消防器材维修更换清单** |
| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 消防箱门更换 | 套 | 67 |  |  | 约1500\*1050mm/长宽，不锈钢外框宽度50mm,厚度1.5mm，亚克力透明面板厚度5mm。 |
| 2 | 灭火器门更换 | 套 | 70 |  |  | 约1500\*850mm/长宽，不锈钢外框宽度50mm,厚度1.5mm，亚克力透明面板厚度5mm。 |
| 3 | 不锈钢消防箱更换 | 套 | 3 |  |  | 约1500\*1050\*320mm/长宽深，面板厚度1mm，不锈钢外框宽度50mm,厚度1.5mm，亚克力透明面板厚度5mm。北上19号，南下7、17号。 |
| 4 | 国标涤纶长丝消防水带更换(水带+接扣+水枪) | 套 | 140 |  |  | 8-65-25-涤纶长丝∕涤纶长丝-橡胶 |
| 5 | 国标消防软管卷盘 | 个 | 70 |  |  | JPS0.8-19/25 |
| 6 | 304/30L不锈钢水成膜箱体及连接管、DN25比例混合器等更换（含水成膜倒换） | 套 | 70 |  |  | 　 |
| 7 | 消防箱体防锈处理（刷防锈柒，面漆，含水泵房消防管道刷漆） | 套 | 67 |  |  | 　 |
| 8 | DN100阀门更换（含70个消防箱处漏水点检查、处理。） | 个 | 6 |  |  | 北上方向7、22、34号，南下12号。 |
| 9 | 消防水池警示标志（含基础） | 块 | 4 |  |  | 长宽600\*400mm,304/厚度1.2mm不锈钢板,1.8m立柱304/40方管/厚度1.5mm，基础0.5长\*0.5宽\*0.6深m。安装地点：赣县南、管理中心及隧道高低位水池。 |
| 10 | 监控中心挡鼠板 | 块 | 4 |  |  | 长宽1000~1500\*600mm,304/厚度1.5mm不锈钢板卷压成型。 |
| 11 | 配电房排气孔纱网 | 块 | 9 |  |  | 长宽约650\*650mm，采用304不锈钢网，钢丝直径0.9毫米，孔正方形方格规格1.2厘米，边框不锈钢方管规格2.5厘米，厚度1毫米。 |
| 12 | 墙面翻新（含刮、粉、刷漆。） | 平方 | 4 |  |  | 完成工序：刮掉原有墙面，用水泥砂浆粉墙--刮腻子粉1~2次--打磨、上漆。 |
| 13 | 消防设施标识 | 项 | 1 |  |  | 70块消防设施使用示意图、70块灭火器使用示意图、70块张贴箱门编号码由甲方负责样式图，乙方负责制作粘贴。 |
| 14 | 合计（元） | 　 | 　 |  |  | 　 |

具体施工要求见技术规范。

2、项目地点:赣康高速杨仙岭隧道。

3、完成时间：合同签订之日起30日内完成更换项目，逾期违约金：**1000元/天。**

**三、本次询价的控制价上限及要求**

控制价上限：238700元。报价人的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。

本报价包含但不限于实施和完成项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、咨询、调试、安全、交通、管理、保险、税费、利润等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。

**四、询价保证金**

该项目询价保证金为人民币肆仟元整(￥4000元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金形式或银行保函的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。

2、询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价单位有权拒绝其报价文件。

3、询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，由询价单位核验并收取第二轮报价后确定的第一候选人的保证金，其余报价单位的保证金当场退还（如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求）。中选单位的询价保证金在合同签订后一次性退还，如中选人拒绝签订合同，询价单位有权拒绝退还中选单位的询价保证金。

**五、费用的支付**

1、第1期支付：项目更换完成，经业主验收且成交人提供全额增值税专用发票后30天内，业主支付合同价款97％款项，合同总价的3%转为质量保证金，质保金不计利息；

2、第2期支付：质保期贰年，期满并经业主验收合格后30天内支付剩余3%的工程款。

**六、报价方资质要求**

1、资格要求：独立法人资格，持有有效的营业执照（具有消防工程等经营范围）和安全生产许可证，具备本次施工采购项目经营范围；

2、业绩要求：近三年内（合同签订时间为2021年10月10日至询价公告发布前1日）承接过高速公路相关工程【附中标通知书（如有）、合同协议书、由业主方出具的完工证明（或由业主方出具的相关证明材料）等业绩证明】；

3、报价人拟委任的项目负责人应提供报价人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人三个月内的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料复印件（社保证明材料的社保缴纳单位名称需与报价人单位名称一致，并加盖公章）；

4、各报价方之间不得存在关联关系，包括且不限于以下情形：单位负责人为同一人；相互持股、控股、人员交叉任职、管理关系；一经查实则取消本次报价资格。

**七、报价文件组成**

请各报价方派专人携带身份证原件及报价文件，参加本次询价活动，报价文件包括：

1、法人代表（持法人代表相关证明复印件）或其授权代理人（持授权书原件）

2、经办人身份证复印件

3、报价函

4、信誉承诺表

5、单位营业执照复印件

6、资质证明材料

7、业绩证明材料【附中标通知书（如有）、合同协议书、由业主方出具的完工证明（或由业主方出具的相关证明材料）等业绩证明】。

**以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册（一式三份，一正两副）、不得活页，并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。**

**八、公告媒介、询价文件获取时间及方式**

有意向的报价方请于报价文件的递交截止时间前，自行在江西省招标投标网（http：//www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司官方网站（http：//www.gzjtkgjt.com）查阅采购公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价采购文件。

**九、报价文件的密封和标识**

报价文件须密封包装，封套的封口处加盖报价方单位章。未按要求密封的报价文件，采购方将予以拒收。

封套格式如下：

报价方单位名称：

报价方单位地址：

（赣康高速杨仙岭隧道消防箱门及消防器材维修更换项目）报价文件在 2024年10月30日9时30分（递交截止时间）前不得开启。

报价方名称：

**十、报价文件的递交及相关事宜**

1、报价文件递交截止时间：2024年10月30日9:30

2、报价文件递交地址：赣州交通控股集团有限公司二楼招标室（江西省赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧）。

3、询价方将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

**十一、报价文件的开启程序**

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价方数量；

2、报价方代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价方名称、报价等，结束后报价方及采购小组签字确认。

**十二、公示**

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http：//www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司官方网站（http：//www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

**十三、联系方式**

询价方名称：赣州赣康高速公路有限责任公司

询价方地址：江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心

联系人：陈先生

电  话：0797-8108366

**十四、监督部门及联系方式**

本级监督部门：赣州赣康高速公路有限责任公司党群人事部

上级监督部门：赣州交通控股集团有限公司风控审计部、纪检监察室

地    址：赣州交通控股集团有限公司二楼招标室（江西省赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧）。

电    话：0797-8289879、0797-8282685

邮 政 编 码：341000

赣州赣康高速公路有限责任公司

2024年10月24日

第二章 评审办法

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价为签约单位。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、或其授权代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、营业执照、业绩、人员等资格条件符合报价文件规定；

6、信誉符合报价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：询价人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《二次报价文件》，经法人代表或授权代理人签字生效，递交采购人，由询价人当众公布报价，第二轮报价不得高于报价人第一轮报价，报价最低者为签约单位。如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，业主单位将采用逐个谈判的方式确定签约单位。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定签约单位。

（三）评审结果

1、询价/谈判小组（询价小组由3人及以上单数组成）按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

第三章

授权委托书、报价函、信誉承诺表、其它资料格式

授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价人名称） 的法定代表人，现委托（姓名）为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改《赣康高速杨仙岭隧道消防箱门及消防器材维修更换项目》报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人或授权代理人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

 年 月 日

注：如报价人为法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

报价函

**致：赣州赣康高速公路有限责任公司**

经研究，我方同意《赣康高速杨仙岭隧道消防箱门及消防器材维修更换项目询价文件》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） 元（￥ ），完成贵公司规定的所有工作内容。

**项目清单**

|  |
| --- |
| **赣康高速杨仙岭隧道消防箱门及消防器材维修更换清单** |
| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 消防箱门更换 | 套 | 67 |  |  | 约1500\*1050mm/长宽，不锈钢外框宽度50mm,厚度1.5mm，亚克力透明面板厚度5mm。 |
| 2 | 灭火器门更换 | 套 | 70 |  |  | 约1500\*850mm/长宽，不锈钢外框宽度50mm,厚度1.5mm，亚克力透明面板厚度5mm。 |
| 3 | 不锈钢消防箱更换 | 套 | 3 |  |  | 约1500\*1050\*320mm/长宽深，面板厚度1mm，不锈钢外框宽度50mm,厚度1.5mm，亚克力透明面板厚度5mm。北上19号，南下7、17号。 |
| 4 | 国标涤纶长丝消防水带更换(水带+接扣+水枪) | 套 | 140 |  |  | 8-65-25-涤纶长丝∕涤纶长丝-橡胶 |
| 5 | 国标消防软管卷盘 | 个 | 70 |  |  | JPS0.8-19/25 |
| 6 | 304/30L不锈钢水成膜箱体及连接管、DN25比例混合器等更换（含水成膜倒换） | 套 | 70 |  |  | 　 |
| 7 | 消防箱体防锈处理（刷防锈柒，面漆，含水泵房消防管道刷漆） | 套 | 67 |  |  | 　 |
| 8 | DN100阀门更换（含70个消防箱处漏水点检查、处理。） | 个 | 6 |  |  | 北上方向7、22、34号，南下12号。 |
| 9 | 消防水池警示标志（含基础） | 块 | 4 |  |  | 长宽600\*400mm,304/厚度1.2mm不锈钢板,1.8m立柱304/40方管/厚度1.5mm，基础0.5长\*0.5宽\*0.6深m。安装地点：赣县南、管理中心及隧道高低位水池。 |
| 10 | 监控中心挡鼠板 | 块 | 4 |  |  | 长宽1000~1500\*600mm,304/厚度1.5mm不锈钢板卷压成型。 |
| 11 | 配电房排气孔纱网 | 块 | 9 |  |  | 长宽约650\*650mm，采用304不锈钢网，钢丝直径0.9毫米，孔正方形方格规格1.2厘米，边框不锈钢方管规格2.5厘米，厚度1毫米。 |
| 12 | 墙面翻新（含刮、粉、刷漆。） | 平方 | 4 |  |  | 完成工序：刮掉原有墙面，用水泥砂浆粉墙--刮腻子粉1~2次--打磨、上漆。 |
| 13 | 消防设施标识 | 项 | 1 |  |  | 70块消防设施使用示意图、70块灭火器使用示意图、70块张贴箱门编号码由甲方负责样式图，乙方负责制作粘贴。 |
| 14 | 合计（元） | 　 | 　 |  |  | 　 |

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

**注：1、报价包含劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、咨询、调试、安全、交通、管理、保险、税费、利润等所有内容。**

**2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。**

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |

注：1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。

承诺人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

**拟委任的项目负责人资历表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| 技术职称 |  | 学历 |  |
| 工作年限 |  | 类似工作经验年限 |  |
| 毕业学校 |  年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经 历 |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 说明在岗情况 | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： 担任职位： 。 |
| 备注 |  |

注：“拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证及询价文件要求的相关证书，以及报价人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人近一年内连续三个月以上的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料复印件。（社保证明材料的社保缴纳单位名称需与报价人单位名称一致）。

其它资料格式

报价文件按下列顺序排放

（1）单位营业执照复印件

（2）法人代表（持法人代表身份证复印件），授权代理人（授权代理人身份证复印件、授权书原件）

（3）报价函

（4）信誉承诺表

（5）资质证明材料

（6）拟委任项目负责人资历表

（7）业绩证明材料【附中标通知书（如有）、合同协议书、由业主方出具的完工证明（或由业主方出具的相关证明材料）等业绩证明】。

注：1、营业执照、资质证明材料提供复印件，并加盖公章，业绩证明材料提供合同扫描件，并逐页加盖公章；

2、以上所有文件均须加盖公章。